Rapport TP 1

Q1 : Montage en régime saturé, montage comparateur

Seuil : 2,5V sur la borne +

Tensions de sortie : 5V ou 0V

Tension de l’entrée : on appelle R la résistance de la LED

Q2 :